# LameACM

Web Page: http://homepage1.nifty.com/warlock/

## ファイル一覧

lameacm_j.htm | このファイル
license.htm | ソフトウェア使用許諾
LameAcm.dll | Codec 実行バイナリ
Install.inf | インストール用 INF ファイル

## インストール

### エンコードエンジンのインストール

Lame エンコードエンジン LameCom が必要です。"LameCom.dll" を別途入手し適当なフォルダにコピーしてください。

コマンドプロンプトを開いて、"LameCom.dll" を配置したフォルダに移動し、以下のコマンドを実行してください。

    regsvr32 LameCom.dll

"LameCom.dll" を更新した場合も上記コマンドを実行するようにしてください。

### Codec のインストール

配布ファイルの "Install.inf" をエクスプローラで選択し、右クリックして現れるメニューから、"インストール" を選択してください。

コントロールパネルを使用して、Codec が正常にインストールされているか確認してください。

#### Windows 2000 の場合

コントロールパネル→サウンドとマルチメディア→ハードウェア→オーディオ CODEC→プロパティ

#### Windows 98 の場合

コントロールパネル→マルチメディア→デバイス→オーディオ圧縮 Codecs

Codec リストに、"Lame MP3 Encoder ACM Codec" という項目があれば、正常です。

プロパティの "設定" で、エンコーダの設定を行うことができます

#### Encode Quality

High Quality
  Lame コマンドラインオプション -h に相当
Default Quality
  既定の設定
Low Quality
  Lame コマンドラインオプション -f に相当

## 使用法

単体では使用できませんので、ACM 対応のアプリケーション経由でご使用ください。

また、ACM 対応のすべてのアプリケーションで使用できるとは限りません。エンコードする前には、必ず試験を行うようにしてください。

## Q＆A

### Fraunhofer 製 Codec と共存できますか？

可能です。ただし競合するフォーマットを使用した場合、使用される Codec が、不定となる場合があります。

LameACM を優先して使用したい場合、コントロールパネルで、優先順位を変更してください。ただし、アプリケーションによっては、Codec の選択がうまく機能しない場合があります。その場合は、一時的に使用しない Codec を "使用しない" 設定にしてください。

### デコードはできますか？

いいえ。ACM 経由でデコードを行いたい場合は、別途デコード可能な Codec をインストールしてください。

### 使用可能なフォーマットは？

基本的に Lame に準じます。

#### 出力フォーマット

| MPEG1 | MPEG2 (LSF)
ビットレート (kbps) | 320, 256, 224, 192, 160, 128, 112, 96, 80, 64, 56, 48, 40, 32 | 160, 144, 128, 112, 96, 80, 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8
サンプリングレート (Hz) | 48000, 44100, 32000 | 24000, 22050, 16000

ステレオ・モノラル

#### 入力フォーマット

16 bit PCM ステレオ・モノラル

サンプリングレート：出力サンプリングレートと同じか、２倍の値

## 関連リンク

http://www.sulaco.org/mp3/ "Lame Ain't an MP3 Encoder" Official Web Page

Copyright (C) 2000 Mukai Tetsuji (Warlock)

最終更新日： 2000/05/02

[EOF]